BFT  spa.   и  РИМПЕКС      Автоматизация  на  врати , портали  и  паркинги
D83223600201

Модел ИКАРО МА
ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧНА ЗАДВИЖКА ЗА ПЛЪЗГАЩИ ВРАТИ С ЗЪБНА ПРЕДАВКА
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• УМНИ ТЕХНОЛОГИИ.

ВГРАДЕН РАДИОПРИЕМНИК НА РОЛИНКОД
КУПЛУНГ ЗА ВТОРИ РАДИОПРИЕМНИК
Управляващ блок за автоматична настройка на крайните изключватели
,самодиагностика и регулиране на параметрите:
авторегулиране силата на задвижката,спирачката и противосмачкването
Съвместим по ЕЕ линк протокол
БЕЗОПАСНОСТ
Благодарение на функцията за противосмачкване е безопасен за хора и предмети в зоната на действие
•ОБЛЕКЧЕНОСТ НА МОНТАЖА
> челно разположен блок управление с изваждаеми клеми
> монитор от течни кристали изписващ менютата и регулираните функции,автоматичен брояч
	Код
	Модел
	Захранване
	Тегло на вратата

	P925180 00006
	ИКАРО МА
	230 V
	до 20000 N (~2000 Кг.)

	Технически
	Показания

	
	ИКАРО МА

	Блок Управление
	ЛЕО ДЕ МА(вграден)]

	Реверсивен-нереверсивен
	ревесивен

	Захранващо напрежение
	230 V~ ± 10%, 50 Hz монофазно

	Консумиранамощнос
	750 W

	Термозазита 
	вградена

	Скорост на вратата
	9 m/min

	Изходящи обороти
	37 min

	Бр.зъби на пиньона
	4 (18 зъба]

	impact reaction
	Електронен брояч с енкодер

	Тип на крайни изключватели
	Ел.механични или индуктивни

	Ръчно разблокиране
	Механичен сединител със шайба

	Употреба 
	Много висока интензивност

	Климат 
	От  -15/25°C to + 60°C

	Степен на защита
	IP24

	Тегло 
	250 N (~25 kg]

	Размери
	Виж чертежа



Подходящ за
Паркинги или индустриална употреба
Размери 
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Комплектация

.планки за закрепване

.блок за управление с вграден радио-приемник на ролинкод
.ел.механична задвижка
.анкерна основа

.ключ за деблокиране

аксесоари
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P111376 - SCS 1

Платка за серийно управление за интегрирани системи
QSC D MA, LIBRA C MA,
LIBRA C MV, LIBRA C LX,
VENERE D, LEO D MA, LEO
MV, RIGEL 5 and ALTAIR P.
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P111408 - SCS WIE

Платка за директно включване на у-ва.за контрол  (например
SELETTO, COMPAS SLIM, etc) към
контролни блокове QSC D MA, LIBRA
C MA, LIBRA C MV, LIBRA C LX
VENERE D, LEO D MA, LEO MV
RIGEL 5 and ALTAIR P
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D571054 - CFZ

22x22 4-модул -зъбна рейка подцинкована
от стомана от. 2 m дължина  
Пакетажи от 10 m  
              40

             260

[image: image6.jpg]



D571053 - CVZ

30x12 4-разпробит модул
от галванизирана стомана с
фиксиращи пинове
10 m  в пакет.
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N999320 - CVZ-S

30x8 i-профил гребен  с опори от
подцинкована стомана
 1 m дължина от по
10 m в пакет.
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N190039 - CSP10

Ударо абсорбиращ профил,
[дължина 1000 mm.
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N190040-CSP20

Ударо абсорбиращ профил,
[дължина 2000 mm.
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N190041 - CSP 25

Ударо абсорбиращ профил,
[дължина 2500 mm.
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N999156-SFI

Фиксиращ пакет.
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D531548 - KI

Ненарязани ключове
ICARO, URANO BT, IGEA,
IGEA BT.

Монтажа и инсталацията се извършва само от правоспособни и оторизирани фирми преминали

курсове на обучение при  БФТ или дистрибутора за Р.България- Римпекс ЕТ. Тел.02-955-9222 

Задължителната окомплектовка на системата и правилния монтаж са в зависимост от  законовите разпоредби които са в сила за страната в която ще бъде извършен монтажа.
Указаните параметри и показатели не са постоянни.БФТ запазва правото си да извършва промени без

специални и предварителни уведомления.
